기획처장 홍보팀장	조 동 일 김 영 호	전화 팩스	032)561-3547 032)568-7110

□ 수도권매립지관리공사(사장 李定柱)는 그동안 매립된 7,500만톤의 쓰레기에서 발생되는 1일 약 5,500여톤(최대 17,000여톤)의 고농도 악성 침출수를 배출기준의 1/8 수준까지 청정처리 할 수 있는 처리기술을 개발, 지난 6월 26일자로 특허를 취득하였다고 밝혔다.

□ 이번에 특허 취득한 『생활쓰레기매립장 침출수 정화처리』기술은  미국, 일본 등 선진국에서도 아직까지 효율적·경제적인 처리방법이 개발되어 있지 않은 상태에서 공사 자체기술진에 의해 개발된 것으로, 주로 생쓰레기에서 발생되는 우리나라 침출수 특성에 맞는 처리기술에 대한 지속적인 연구·개발을 통해 이루어낸 순수 우리기술이라는데 매우 큰 의미를 두고 있다.

[침출수 처리계통도]

원수	∀	유량조정	∀	탈질·질산화	∀	화학응집	∀	펜톤산화	∀	방류

□ 공사 관계자에 따르면, 수도권매립지에서 발생되고 있는 침출수는 주로 소각재를 매립하고 있는 미국, 일본 등에 비해  10배 이상 오염농도가 높으며, 일반 생활하수(BOD 108ppm) 보다도 약 60배(최대 330배)

정도 높은 고농도이지만 이번에 특허 취득한 침출수 처리기술을 적용함으로써 최종 배출수의 생물학적산소요구량(BOD)을 평균 9ppm 수준으로 엄격하게 처리하여 방류하고 있으며,

□ 금번 취득한 특허기술 도입이전에 침출수 톤당 처리약품비가 5,260원 이던 것이 1,863원으로 약 1/3로 감소되어 2000년부터 2001년까지 총 80억원에 이르는 처리비용을 절감하였다.

□ 이번에 특허 취득한 처리기술을 보다 체계화·표준화하여 280여개에 달하는 사용중인 전국 각 지자체 매립장에 기술전수하게 되면 침출수 처리효율의 제고는 물론 처리비용도 대폭 절감될 것으로 기대된다고 말했다.

붙임 : 특허기술 요약서 1부

<붙임자료>

특허기술 "생활쓰레기 매립장 침출수 정화처리방법"

□ 특허기술 개요

이번에 발명 특허된 침출수 처리방법은

○ 일반 생활하수보다 오염도가 70∼330배나 높은 악성침출수를 효과적으로 처리할 수 있는 신기술로서

○ 미생물을 이용한 1차 생물학적 처리와 2차 화학적 처리 방법을 순차적으로 거치며 오염물질을 제거하는 공정으로

○ 생물학적 처리방법은 추운 동절기에도 25℃ 이상의  수온 유지가  가능하도록 설치되어 질소와 유기물질을 동시에 제거 할 수 있도록 되어 있으며

○ 화학적 처리 공정은 응집침전과 펜톤 산화공정으로 구성되어 침출수를 맑고 투명하게 되도록 나머지 오염물질을 완전히 제거할 수 있는 복합 처리공정임

○ 본 특허공정의 적용으로 난분해성 유기물질의 처리효율은 93.5%로 암모니아성질소의 처리효율은 98.9%까지 증가되었음

□ 특허내용

○  제1항

혐기성소화공정과 탈질공정과 화학응집공정과 펜톤산화공정으로 이루어지는 쓰레기 매립장의 침출수 정화처리방법에 있어서, 단기 매립 쓰레기에서 발생되는 침출수와 장기 매립 쓰레기에서 발생되는 침출수를 집수하여 혼합시켜주는 침출수 집수혼합공정과, 혼합된 침출수의 고농도 난분해성 유기물질을 소화시켜 제거하는 혐기성소화공정과, 소화공정을 마친 처리수의 질소와 난분해성 유기물질을 제거하는 탈질/질산화공정과, 탈질/질산화공정을 마친 처리수의 잔류유기물질을 응집하여 침전시키는 화학응집공정과, 화학응집공정을 마친 처리수의 잔류유기물질과 색도를 제거하기 위한 펜톤산화공정을 순차적으로 실시하도록 하는 것을 특징으로 하는 쓰레기 매립지의 침출수 정화처리방법.

○ 제2항

제 1항에 있어서, 단기 매립 쓰레기에서 발생되는 침출수와 장기 매립 쓰레기에서 발생되는 침출수 집수혼합공정은, 단기 매립 쓰레기에서 발생되는 침출수의 매립연수는 1~3년인 것과 장기 매립 쓰레기에서 발생되는 침출수의 매립연수는 3년 이상인 것을 혼합하는 것을 특징으로 하는 쓰레기 매립지의 침출수 정화처리방법.

○ 제3항

제 1항에 있어서, 화학응집공정에서 응집제로는 펜톤산화공정에서 발생되는 슬러지를 재사용함을 특징으로 하는 쓰레기 매립장의 침출수 정화처리방법.

○ 제4항

제 1항에 있어서, 화학응집공정에서 응집제로 펜톤산화공정의 슬러지를 재사용할 때 그 양은 펜톤산화슬러지의 25~35%로 함을 특징으로 하는 쓰레기 매립장의 침출수 처리방법.

○ 제5항

제 1항에 있어서, 펜톤산화공정에서 pH조절제와 펜톤시약을 동시에 투입함을 특징으로 하는 쓰레기 매립장의 침출수 처리방법.